**指挥中心设备购置项目**

**附件**

**附件一 报名材料：**

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报名信息** | | | | |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** | | | | |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3 法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

**附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）**

## 附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （法定代表人/负责人姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （被授权人的姓名） 为本公司的合法代理人，就 指挥中心设备购置项目 的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

**附件二**

# 项目需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目明细名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|
| 1 | LCD拼接单元 | 套 | 12 | 主要规格参数：产品尺寸：55寸双边拼缝：0.88mm；分辨率：1920\*1080；亮度：500cd/m2。三年质保。 |
| 2 | 视频综合平台 | 套 | 1 | 主要规格参数：采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）；支持30个预设场景。三年质保。 |
| 3 | 视频编解码可扩展授权软件 | 套 | 1 | 主要规格参数：采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步。 |
| 4 | 国内视频综合平台12路HDMI增强型解码卡（版本升级）（输入板卡和输出板卡） |  |  |  |
| （1） | 输出板卡 | 套 | 2 | 主要规格参数：支持8路4096\*2160@25fps，8路3840\*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码。这个板卡带有二次开发软件，适配现有的城管指挥平台。包含了部分软件定制开发费用。 |
| （2） | 输入板卡，解码视频 | 套 | 1 | 主要规格参数： 视频输入接口：HDMI接口；音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频；编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P。这个板卡也带有二次开发软件，适配现有的城管指挥平台。包含了部分软件定制开发费用。 |
| 5 | 条屏 | 台 | 1 | 主要规格参数：室内P4全彩条屏；含控制器、结构，条屏长度于屏幕长度相同，高度256mm，像素间距4mm。2年质保。 |
| 6 | 高清视频线HDMI | 根 | 12 | 主要规格参数：全面支持最新版HDMI 1.3规格，通过HDMI协会测试中心ATC认证，支持Full HD 1080p，大于6.75Gbps的传输带宽，10米。3年质保。 |
| 7 | 液晶前维护支架 | 只 | 12 | 主要规格参数：DH-BG550，液晶配套前维护支架，液压+机械。保障5年。有坏的可以随时上门替换。 |
| 8 | 增加后支撑主梁 | 组 | 4 | 主要规格参数：尺寸：长6米\*高2.6米\*宽0.45米。积木式底座采用航空级别铝型材定制，外层喷塑氧化。高强度铝合金。 挡板采用SPCC冷轧碳钢板，表面喷塑防腐蚀处理。 |
| 9 | 微型线阵列音箱 | 对 | 1 | 主要规格参数：频率响应(-3dB)： 80Hz-20kHz；频率响应(-10dB)： 70Hz-20kHz；灵敏度(1m,1W)： 96dB；最大声压级(1m)： 116dB/122dB(峰值)。 |
| 10 | 吸顶式音响BestPA | 对 | 1 | 主要规格参数：单元组成：5"+1"；频率响应：80-20kHz ；额定功率：40W ；阻抗：8Ω。 |
| 11 | 功放 | 台 | 2 | 主要规格参数：采用1U全机架设计，尺寸小巧；D类功放设计，节能环保；4×200W 8欧/4×280W 4欧 输出功率； |
| 12 | 数字矩阵调音台DM20M | 台 | 1 | 主要规格参数：S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出；1024\*600像素7"高清触摸屏；12路麦克风（4 路COMBO），2路立体声，S/PDIF输入，USB输入。2年质保。 |
| 13 | 16路带定时电源管理器 | 台 | 1 | 主要规格参数：内置12864智能显示窗，可以实时显示当前电压,日期,时间,每周计划,通道开关状态等参数；4.8路开关通道输出。 |
| 14 | 24U机柜 | 个 | 1 | 主要规格参数：24U机箱尺寸：600mm宽\*1200mm高\*600深。 |
| 15 | 指挥前线采集摄像头 | 只 | 1 | 主要规格参数：800万4K超高清像素，4K超高清视频会议摄像头,云台旋转，自动聚焦，8倍变焦。 |
| 16 | 指挥员用麦克风 | 个 | 1 | 主要规格参数：灵敏度:16.7mV/Pa,-35.5 dBV/Pa；等效噪声级:19 dB(A)；额定负载阻抗:1,0002。 |
| 17 | 视频控制主机 | 台 | 1 | 主要规格参数：6G 内存，独立视频处理。支持双手柄操作。可广泛应用于VoIP、PSTN的模块。 |
| 18 | 数据转换器（多媒体调度） | 台 | 2 | 主要规格参数：支持多路接口设计。支持专网、3/4G、WIFI、DMR、PDT、TD-LTE等网络终端接入。 |
| 19 | 运输施工安装调试布线 | 项 | 1 | 根据项目单位提供的实施方案、购置明细表，按照设备购置的审定金额的5%确认集成费。 |