**应急设备采购项目**

**需求公示附件**

# 附件一 报名材料：

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报名信息** | | | | |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** | | | | |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

## 附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）

## 附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （法定代表人/负责人姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （被授权人的姓名） 为本公司的合法代理人，就 的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# 附件二 采购需求：

1. **项目概况**

采购5台电动移车机器人。

1. **基本描述**
2. 主要应用场景：用于挪车、救援。
3. 控制方式：人工控制

▲3.行走机构形式：轮式

1. 携带方式：可随消防车携带或前突皮卡车携带
2. 用途：可托举式挪车、载物
3. **技术参数**

▲1.机体外形长宽度：≤长1542\*宽1100 \*高140

1. 机体高度：可升降，最低≤140mm，最高≥430mm

▲3.最小离地间隙：≥20mm

4.整机质量：≤170kg（含四只手臂重量）

5.面板：金属盖板

▲6.最大载重：≥2500kg

▲7.举升重量：≥2500kg

8.最大行驶速度：≥0.6m/s

▲9.举升速度：≥2mm/s

10.空载最大爬坡度：≥ 3°

11.行驶距离：重载≥2km；空载≥5km。

12.最大遥控距离：≥10m

13.制动距离（m）≤0.1

14.最大越障高度：≤20mm

15.越障高度/离地间隙≥1.5

16.最小转弯直径：≤1500mm

17.底盘可360º旋转

18.额定电压：DC48v

19.可靠性要求：机器人的持续工作时间≥3h。在持续工作时间内，整机应稳定、可靠工作。

20.提供符合国家相应检测资质的检测机构出具的检测报告。

1. **整机配件**

机器人主机1个、充电器1个

1. **商务要求**
2. 交付的时间和地点

时间：2025年9月9日前到货并完成安装调试工作。

地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同

3. 包装和运输

除合同另有约定外，成交供应商提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。

4. 售后服务（质保期）

2025年9月9日前到货并完成安装调试工作；全部产品自最终验收合格交付使用之日起进入质保期，质保期1年；质保期内免费上门服务，质保期内免费维修调试，6小时内响应，24小时内抵达现场进行维修。对投标产品负责终身维修。

5. 验收标准

货物运抵现场后，采购人在7日内组织验收，所有货物运抵现场并经采购人出具的最终验收合格证明上的日期为交货日期。

采购人对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具最终验收合格证明。

1. **本项目采购标的所属行业**

本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的**（二）工业。**

1. **本项目非专门面向中小企业采购**